MODEL : TPR-5000 VPD (T.P.C 장거리용 1 채널 수신기)

1. 개 요

TPR-5000 VPD는 1개의 4 페어 UTP 케이블만으로 영상, 제어, 전원 송/수신이 가능하며 TPT-5000 VPD 송신기와 일대일로 접속할 수 있는 5,000 feet(1.5Km)급 1채널 수신기입니다.

2. 기 능 및 구 성

UTP 케이블 1개만으로 스피드 돔 카메라의 배선구조 해결

사용 카메라의 종류에 따른 다양한 출력전압 주문제작 가능

최신의 Balance to Unbalance 회로 채용으로 우수한 특성

써지 및 노이즈 방지회로를 적용하여 영상전송 특성이 우수

소형의 전용 함체를 적용하여 CCTV 시스템 관리에 최적화

3. 제 원

1) VIDEO I/O

a) FREQUENCY : DC to 32MHz

b) IMPEDANCE : T.P.C In :100ohm, BNC Out : 75ohm

c) FORMAT : AV Signal or NTSC, PAL, SECAM Free

2) POWER I/O

a) INPUT : AC220V / Max 50W

b) T.P.C OUT : DC65V ±10%(Or Option) / RJ-45

c) PROTECTION : Shot or Over Current Limit

3) DATA I/O

a) FORMAT : RS-422 or 485 / Txd Only

b) SPEED : 600~9,600 BPS

4) PHYSICAL

a) DISTANCE : Up to 5,000feet / Max 1.5Km (4 Pair)

b) WEIGHT : About 1.5Kg

c) OPERATION TEMPERATURE : -20 ~ +60℃ / Rh 85%

d) DIMENSION : 110(W) x 44(H) x 180(D)