MODEL : TPJ-50P (전원 공급형 통합배선 접속 단자함)

1. 개 요

TPJ-50P는 통합배선에 있어 배선 수의 절약을 위해 인근의 가까운 곳에서 전원을 공급하고 촬영된 영상신호만 센터로 전송할 목적의 전원 공급형 통합배선 접속 단자함입니다.

2. 기 능 및 구 성

1) TPJ-50P 단자함 내부에 카메라용 전원 공급기 내장

2) 배선접속이 쉬운 RJ-45를 PCB에 장착하여 사용에 편리

3) 통합배선 케이블의 선번 작업이 쉬운 단자대형 PCB 사용

4) 최대 280W(25P)의 카메라 전력공급 기능

5) 카메라 전원공급이 최대 50개(50P) 까지 가능

3. 제 원

1) POWER

a) INPUT : AC86~264V / Free

b) POWER : Max 240W

c) VOLTAGE : DC65V ±10% / Output

d) CURRENT : Max 4A

e) PROTECT : Over Current & Line Shot

2) TERMINATION

a) CABLE IN : RJ-45 x 26ea

b) CAMERA Ch : Max 50ea

c) CABLE OUT : 110 Block 8P x 13ea

3) ENCLOSER

a) MATERIAL : ABS or P/C(Option)

b) INSTALL : Box Bracket x4

c) WEIGHT : 3.5Kg

d) DIMENSION : 400(W) x 300(H) x 150(D)